{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["人才引进需求表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"人才引进需求表","index":0,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,9],[8,0,8,2]]}
["附件"]
["人才引进需求表"]
["序号","需求岗位","岗位编码","需求人数","需求专业","招聘学历要求","任职资格条件","工作职责","工作地","备注"]
[1,"生产技术岗（磷系电池方向）","J10466",1,"不限","本科及以上","45岁以下，有5年及以上新能源行业相关工作经验者优先。熟悉磷酸铁、磷酸铁锂材料的工艺、性能参数及关键质量控制点。","主导磷酸铁生产工艺制定，对生产工艺、创新进行管理，提升工艺稳定性及研发能力。","福泉","薪酬面议"]
[2,"生产技术岗（磷酸铁方向）","J10467",2,"不限","大专及以上","40岁以下，有8年及以上新能源行业相关工作经验者优先。熟悉磷酸铁材料的合成工艺、烧结工艺及关键性能参数、质量控制点。\n了解锂离子电池产业链的质量标准及及测试方法（电化学性能、循环寿命测试等）。熟悉生产过程中的数据采集与工艺优化方法（如DOE实验设计）。掌握质量管理工具：FMEA、SPC、8D、5Why等熟悉IATF 16949、ISO 9001等质量管理体系。","（1）负责磷酸铁生产线的工艺控制和优化，监控关键工艺参数（反应终点、粒径分布等）；分析生产数据，提出工艺改进建议。\n（2）建立和完善工艺质量控制体系；处理生产过程中的质量异常；开展工艺稳定性分析和改进。\n（3）参与工艺设备的选型和调试；优化设备运行参数。\n（4）参与新产线的工艺设计和流程优化；编制工艺流程图（PFD）和管道仪表图（P&ID）；进行物料衡算和能量衡算。\n（5）组织工艺验证和试生产；编制工艺操作规程。\n（6）分析现有工艺瓶颈，制定技术改造方案，并进行技改效果评估。","息烽","薪酬面议"]
[3,"生产技术岗（生产/工艺工程方向）","J10468",2,"不限","大专及以上","40岁以下，有8年及以上磷酸铁锂（LFP）材料研发经验。熟悉磷酸铁锂材料合成工艺（液相法、固相法、喷雾热解法等）及关键影响因素（铁磷比、碳包覆、掺杂改性等）改性及性能优化。\n掌握LFP材料的性能优化方法（提高压实密度、倍率性能、循环寿命等）；熟练使用材料表征设备（XRD、SEM、TEM、BET、粒度分析仪等）及电池测试设备（扣电、全电池测试系统）；熟悉行业最新技术（纳米化LFP、高压实LFP、磷酸锰铁锂LMFP等）；具备DOE（实验设计）能力，能独立开展材料优化项目；熟练使用Minitab、Origin、Excel等工具","（1）新材料开发：负责磷酸铁锂（LFP）正极材料的新配方开发、掺杂改性和性能优化（如提高压实密度、倍率性能、循环寿命等）。\n研究新型合成工艺（如液相法、固相法、喷雾热解法等），降低生产成本或提升材料性能。\n跟踪行业前沿技术（如纳米化LFP、磷酸锰铁锂LMFP等），推动技术创新。\n（2）实验与测试：设计并执行实验方案（DOE），优化材料合成工艺参数（如烧结温度、时间、原料配比等）。使用材料表征设备（XRD、SEM、粒度分析仪等）和电池测试设备（扣电、全电池测试），分析材料性能。\n(3)配合生产部门完成实验室技术向量产工艺的转化，解决放大过程中的技术问题。参与新产品中试及量产导入，提供技术支持。","息烽","薪酬面议"]
[4,"生产技术岗（研发方向）","J10469",2,"不限","本科及以上","40岁以下，有5年及以上磷酸铁、磷酸铁锂（LFP）材料研发经验。熟悉磷酸铁锂材料合成工艺（液相法、固相法、喷雾热解法等）及关键影响因素（铁磷比、碳包覆、掺杂改性等）改性及性能优化。\n掌握LFP材料的性能优化方法（提高压实密度、倍率性能、循环寿命等）；熟练使用材料表征设备（XRD、SEM、TEM、BET、粒度分析仪等）及电池测试设备（扣电、全电池测试系统）；熟悉行业最新技术（纳米化LFP、高压实LFP、磷酸锰铁锂LMFP等）；具备DOE（实验设计）能力，能独立开展材料优化项目；熟练使用Minitab、Origin、Excel等工具","(1)工艺维护与优化:监控磷酸铁锂生产线的工艺稳定性（混料、烧结、粉碎、包覆等工序），确保产品符合质量标准。分析生产数据（如烧结曲线、粒度分布、振实密度等），识别工艺偏差并制定改进措施。优化关键设备（烧结炉、粉碎机、包覆机等）的运行参数，提高生产效率和产品一致性。\n(2)标准化与培训:编制和更新工艺文件（SOP、PFMEA、控制计划等）。培训生产人员掌握工艺要点和操作规范。\n(3)快速响应生产异常（如杂质超标、批次性能波动等），运用5Why、FMEA等工具进行根因分析。牵头解决跨部门技术问题（如与质量、设备部门的协作）。\n(4)参与新产线工艺设计（PFD、P&ID等），确保设备选型与工艺需求匹配。负责产线调试和工艺验证，确保产能和良率达标。\n(5)识别现有产线瓶颈，提出自动化或工艺升级方案（如引入MES系统、智能控制等）。主导技术改造项目，评估技术可行性和经济效益。","息烽","薪酬面议"]
[5,"生产技术岗（电池回收方向）","J10470",1,"不限","大专及以上","40岁以下，有8年及以上新能源行业相关工作经验者优先。锂电池回收（LFP/NCM等）产线工艺技术或生产管理经验，熟悉破碎分选、浸出、萃取、沉淀等关键工序，具有工艺研发经验，熟悉湿法、干法或直接回收技术。\n掌握电池回收工艺流程（放电→破碎→分选→浸出→净化→沉淀→再生）；熟悉锂、铁、磷等元素的分离与提纯技术（溶剂萃取、化学沉淀、电化学法等）；具备LFP正极材料再生（如磷酸铁、碳酸锂回收及再合成LFP）研究经验；掌握关键设备（破碎机、分选设备、浸出槽、萃取塔、蒸发结晶器等）的运行与优化；能分析回收工艺异常（如金属回收率低、杂质超标、能耗过高等）并提出改进方案；熟悉回收行业环保标准（废水、废气、固废处理）及安全生产规范；具备工艺文件（SOP、PFD、P&ID等）编制能力","（1）负责回收工艺研发：负责锂电池（LFP/NCM等）回收工艺的开发与优化，包括湿法（酸浸、萃取、沉淀等）、干法（焙烧、熔炼等）或物理法（破碎分选等）。研究新型回收技术（如直接再生、生物浸出等），提升金属回收率并降低成本。跟踪行业前沿技术（如欧盟新电池法规、闭环回收等），推动技术创新。\n（2）实验与测试：设计并执行实验方案（DOE），优化回收工艺参数（浸出温度、酸浓度、反应时间等）。使用分析设备（ICP、XRD、SEM等）评估回收材料的纯度及性能。\n（3）工艺优化与维护：监控回收产线（破碎、分选、浸出、净化等工序）的工艺稳定性，确保金属回收率及产品纯度达标。分析生产数据（浸出率、杂质含量、能耗等），识别异常并制定改进措施。\n（4）快速响应生产异常（如金属回收率下降、杂质超标等），运用5Why、FMEA等工具进行根因分析。协调环保、安全部门解决工艺相关的环保排放或安全隐患。\n（5）识别产线瓶颈（如分选效率低、浸出速度慢等），提出自动化或工艺升级方案。","息烽","薪酬面议"]
["合计",null,null,{"$f":"SUM(D4:D8)","v":8}]